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	日期
	版本
	编制/修订内容摘要
	编制人

	2022-1-24
	V3.5
	增加章节2.8的接口，根据项目获取项目的监测项接口
	漆志立

	2022--17
	V3.8
	增加章节2.1.2发送验证码的接口
修改章节2.1.3手机验证码登录接口
修改章节2.3获取当前用户信息接口，
修改章节2.4获取项目数据接口
变更章节2.5位获取APP端任务列表接口
变更章节2.6为获取项目当前监测计划的任务列表接口
变更章节2.8为获取测组包含的监测点列表接口
增加章节2.9获取项目监测计划统计表接口
增加章节2.10获取指定监测几乎统计表接口
增加章节2.11监测点统计表接口
增加章节2.12数据上传接口
增加章节2.13获取基准点接口，
增加章节2.14获取项目信息接口
	李勇潘

	2022-08
	V3.9
	增加所有api接口列表的表格说明，章节2.1，原来接口的章节编号说明顺延
原章节2.14和原2.5合并，取消原章节2.14接口说明
修改2.13数据解析（原始文件上传）接口类型
	

	2022-12
	V4.0
	修改章节2.6，2.6.2新增接口URL请求地址(接口3);2.6.5返回值TaskList 所关联监测点中新增属性工点ID
修改章节2.13，2.3.4接口参数新增WorkPointID(工点ID),原参数MonitorData改为PointsData
增加章节2.15获取工点数据接口
增加章节2.16上传水位自动化数据
	

	2023-03
	V4.1
	修改章节2.9获取测组包含的监测点列表，修改接口传递数值类型
	

	2023-04
	V4.2
	2.13接口中 2.13.4.1.3.1CXSubData对象不在需要上传FrontCurrentValue(管形位移改正前)值，CurrentValue改为上传管形位移改正前值
2.13接口支持上传支撑轴力数据
	

	2023-06
	V4.3
	增加2.17章节接口
	

	2023-07
	V4.4
	2.13接口支持上传地下水位数据


	

	2023-07
	V4.5
	2.6接口将返回WorkPointName工点名称
2.9接口新增属性AxiaType(支撑轴力监测类型),InitialValueData，LastMonitorData将返回传感器编号
[bookmark: _GoBack]2.13接口支撑轴力上传数据新增属性InitialFrequency(初始频率)，InitialTemperature(初始温度)
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[bookmark: _Toc98588585][bookmark: _Toc123128263]接口返回状态值说明
	状态值编码
	值描述

	200
	接口请求成功

	500
	接口请求失败

	429
	同一条数据一分钟内频繁请求接口，次数超过允许请求最大次数

	403
	同一条数据请求接口连续报错，次数超过允许出错的最大次数


[bookmark: _Toc75967066][bookmark: _Toc123128264][bookmark: _Toc98588586]接口固定参数值说明
[bookmark: _Toc98588587][bookmark: _Toc75967067][bookmark: _Toc123128265]请求头参数SecretKey
PC端系统为每个调用接口的供应商分配一个调用接口的秘钥，此秘钥在调用接口的时候会校验，如果校验成功，才允许继续调用接口，如果校验失败，则不允许调用接口。
此秘钥为随机分配秘钥，可能会定期更换，供应商最好做成配置项方便在  不调整程序的前提下随时修改秘钥值。
此参数放在请求头同中请求接口。
[bookmark: _Toc123128266][bookmark: _Toc98588588][bookmark: _Toc75967068]请求头参数SystemCode
PC端系统为每个调用接口的供应商分配一个调用接口的供应商编码，用于记录调用接口日志，方便以后追踪是哪个供应商调用的接口。
“SystemCode”与“SecretKey”一一对应，如果调用接口时2者之间不匹配，也无法成功调用接口。
此参数放在请求头同中请求接口。
[bookmark: _Toc98588589][bookmark: _Toc123128267][bookmark: _Toc447034352]请求头参数Token
调用接口(除登录接口外)时放到请求头里面，避免重要信息泄露
[bookmark: _Toc123128268][bookmark: _Toc98588590]测试系统IP和端口
http://106.15.183.20:8006/
[bookmark: _Toc98588591][bookmark: _Toc123128269]接口说明
[bookmark: _Toc123128270][bookmark: _Toc98588592]所有API目录
	API地址
	所在章节
	API接口说明

	/OutWebApi/api/LoginByAccount
	章节2.2.1
	账号密码登录接口

	/OutWebApi/api/LoginSecurityCode
	章节2.2.2
	发送短信验证码接口

	/OutWebApi/api/LoginByMobile
	章节2.2.3
	手机验证码登录接口

	/OutWebApi/api/ModifyPassword
	章节2.3.1
	修改登录密码接口

	/OutWebApi/api/GetUserInfo
	章节2.4
	获取当前用户信息

	/OutWebApi/api/GetProjectList
	章节2.5
	获取当前用户项目列表

	/OutWebApi/api/GetUserPlanGroup
	章节2.6
	获取APP端任务列表

	/OutWebApi/api/GetPlanGroup
	章节2.7
	项目当前监测计划的任务列表

	/OutWebApi/api/GetPointBySurveyGroup
	章节2.9
	获取测组包含的监测点列表

	/OutWebApi/api/GetPlanStatistical
	章节2.10
	获取项目监测计划统计表

	/OutWebApi/api/GetSurveyGroupList
	章节2.11
	获取指定监测计划的测组统计表

	/OutWebApi/api/GetPointStatistics
	章节2.12
	监测点统计表

	/OutWebApi/api/AnalysisMonitorData
	章节2.13
	数据上传（原始文件）

	/OutWebApi/api/ControlPoint
	章节2.14
	获取基准点

	/OutWebApi/api/ControlPoint
	章节2.15
	获取工点（进行中的）



[bookmark: _Toc123128271]登录接口
[bookmark: _Toc123128272][bookmark: _Toc98588593]账号密码登录接口
[bookmark: _Toc98588594][bookmark: _Toc123128273]接口描述
用户通过账号密码登录手机APP，校验并获取PC端用户token
[bookmark: _Toc98588595][bookmark: _Toc123128274]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/LoginByAccount
[bookmark: _Toc98588596][bookmark: _Toc123128275]接口请求方式
[bookmark: _Toc98588597]POST请求，参数传递格式：json格式，格式参见参数说明
[bookmark: _Toc123128276]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	UserLoginData
	UserLoginData对象
	UserLoginData对象参数，具体说明见章节2.2.1.4.1



参数UserLoginData
参数格式示例：{“LoginName”:”XXXX”,” Password”:”XXXX”}

	属性编号
	属性类型
	属性名称
	属性说明

	LoginName
	String
	登录名称
	必须项 用户登录账号

	Password
	String
	登录密码
	必须项 用户登录密码



[bookmark: _Toc98588598][bookmark: _Toc123128277]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
1. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :“Token：token值”
}，
2. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :null
}

[bookmark: _Toc123128278][bookmark: _Toc98588599]返回值示例
章节2.1.1.5中执行成功的返回值（data）中的属性说明
	属性名称
	属性说明
	参数说明

	Token
	用户登录Token
	获取的Token用于获取当前用户项目, 当前用户信息和设置密码和数据上传时获取当前上传人。




[bookmark: _Toc123128279][bookmark: _Toc98588600]发送验证码（获取验证码）
[bookmark: _Toc123128280]接口描述
用户通过手机号码获取登录验证码
[bookmark: _Toc123128281]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/LoginSecurityCode?MobilePhone=XXXX
[bookmark: _Toc123128282]接口请求方式
GET请求
[bookmark: _Toc123128283]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.2

	MobilePhone
	String
	发送短信的目标手机号，
1. 可在手机号前+86、86等表示区域或者不加，不加区域代表是国内手机号，发送短信支持国际手机号，
2. 登录校验目前程序仅支持国内手机号，以防手机号乱维护，所以用了全匹配模式判断手机号是否属于某用户
3. 如果传递手机号之前用（+86），需要处理下特殊字符，改为（%2B86），否则发送不成功



[bookmark: _Toc123128284]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
3. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :”result：true”
}，
同时手机会收到验证码提示短信
4. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”result：false”
}

[bookmark: _Toc123128285]返回值示例
章节2.1.1.5中执行成功的返回值（data）中的属性说明
	属性名称
	属性说明
	参数说明

	result
	验证码是否发送成功
	验证码发送成功会返回true，发送失败会返回false





[bookmark: _Toc123128286]手机验证码登录
[bookmark: _Toc123128287][bookmark: _Toc98588601]接口描述
用户通过手机号码验证码校验后App端调用接口获取PC端用户token
[bookmark: _Toc98588602][bookmark: _Toc123128288]接口请求URL地址
[bookmark: _Toc98588603]/OutWebApi/api/LoginByMobile
[bookmark: _Toc123128289]接口请求方式
[bookmark: _Toc98588604]
Post请求传递Json参数

[bookmark: _Toc123128290]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.2

	MobileMsg
	MobileMsg对象
	见2.2.3.4.1




MobileMsg说明
参数格式说明{“Mobile”:“XXXXX”,“VerificationCode”：“XXXXX”}
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Mobile
	String
	用户手机号
1. 可在手机号前+86、86等表示区域或者不加，登录校验目前程序仅支持国内手机号，以防手机号乱维护，所以用了全匹配模式判断手机号是否属于某用户

	VerificationCode
	String
	短信登录验证码
1. 如果用户请求发送多次验证码，则以最近一次发送的验证码为有效验证码
2. 如果验证码已过提示的有效期，则需要重新请求发送验证码



[bookmark: _Toc98588605][bookmark: _Toc123128291]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
5. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :”Token：token值”
}，
6. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :null
}

[bookmark: _Toc123128292][bookmark: _Toc98588606]返回值示例
章节2.1.1.5中执行成功的返回值（data）中的属性说明
	属性名称
	属性说明
	参数说明

	Token
	用户登录Token
	获取的Token用于获取当前用户项目, 当前用户信息和设置密码和数据上传时获取当前上传人。





[bookmark: _Toc98588607][bookmark: _Toc123128293]修改密码
[bookmark: _Toc98588608][bookmark: _Toc123128294]修改登录密码接口
[bookmark: _Toc123128295][bookmark: _Toc98588609]接口描述
修改用户登录密码
[bookmark: _Toc123128296][bookmark: _Toc98588610]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/ModifyPassword
[bookmark: _Toc123128297][bookmark: _Toc98588611]接口请求方式
[bookmark: _Toc98588612]Post请求传递Json参数
[bookmark: _Toc123128298]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头信息

	UserLoginData
	UserLoginData对象
	具体说明见章节2.3.1.4.1



参数UserLoginData
参数格式示例{“Password”：“XXXXX”，“ConfirmAnswer”：“XXXXX”}
	属性编号
	属性类型
	属性名称
	属性说明

	Password
	String
	原登录密码
	必须项 用户登录密码

	ConfirmAnswer
	String
	新密码
	必须项用户新密码



[bookmark: _Toc98588613][bookmark: _Toc123128299]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :null
}，
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :null
}
[bookmark: _Toc123128300][bookmark: _Toc98588614]返回值示例
无
[bookmark: _Toc123128301][bookmark: _Toc98588615]获取当前用户信息
[bookmark: _Toc98588616][bookmark: _Toc123128302]接口描述
    获取当前用户信息
[bookmark: _Toc98588617][bookmark: _Toc123128303]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/GetUserInfo
[bookmark: _Toc98588618][bookmark: _Toc123128304]接口请求方式
Get请求
[bookmark: _Toc123128305][bookmark: _Toc98588619]接口参数
	请求头参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2




[bookmark: _Toc123128306][bookmark: _Toc98588620]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
1. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :” UserInfo：json格式的列表数据，具体属性见章节2.4.6”
}
2. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}
[bookmark: _Toc123128307][bookmark: _Toc98588621]返回值示例
章节2.3.5中执行成功的返回值（data）中的属性说明
	属性
	属性名称
	属性说明

	Name
	用户名称
	

	DeptName
	部门名称
	

	MobilePhone
	手机号
	

	LoginName
	登录账号
	



[bookmark: _Toc123128308][bookmark: _Toc98588622]获取项目数据接口
[bookmark: _Toc123128309][bookmark: _Toc98588624]获取当前用户项目列表
[bookmark: _Toc123128310][bookmark: _Toc98588625]接口描述
获取当前用户有权限的、项目阶段为“进行中”的项目列表
[bookmark: _Toc123128311]接口请求URL地址
接口1：/OutWebApi/api/GetProjectList?ProjectID=XXXX
接口2：/OutWebApi/api/GetProjectList 
备注：以上2个接口都支持，实际调用请按以下说明具体选用哪个接口
1. 第一个接口：如果ProjectID传递的值存在，返回的是项目ID=XXXX的项目列表数据，如果ProjectID参数传了空值，则跟第二个接口返回的结果一致
第二个接口：返回的是当前用户所有的项目列表数据
[bookmark: _Toc98588626][bookmark: _Toc123128312]接口请求方式
Get请求
[bookmark: _Toc98588627][bookmark: _Toc123128313]接口请求头参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	[bookmark: _Hlk72945497]SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头信息

	ProjectID
	String
	非必填项，项目ID
1. 如果项目ID为空，则返回当前用户所有的项目列表数据
2. 如果项目ID不为空，则返回项目ID=XXXX的项目列表数据，只是列表数据只有一条



[bookmark: _Toc123128314][bookmark: _Toc98588628]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
3. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :” ProjectList：json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.5.1.6”
}
4. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}
[bookmark: _Toc98588629][bookmark: _Toc123128315]返回值示例
章节2.5.1.6中执行成功的返回值（data对象）中的属性ProjectList说明，如需其他属性，双方待确认
	属性名称
	属性说明
	参数说明

	ID
	项目ID
	

	ProjectCode
	项目编号
	

	SimpleName
	项目简称
	

	ProjectScale
	项目等级
	枚举值：总院重点，部门重点，一般项目

	ProjectPhase
	项目阶段（状态）
	枚举值：未开始、进行中、已结束




[bookmark: _Toc123128316]获取APP端任务列表
[bookmark: _Toc123128317]接口描述
获取APP端任务列表(一个项目的一个监测计划的一个测组为一条任务，项目带权限控制，只返回进行中的项目，只返回任务类型为"APP上传"且责任人为本人的测组，如果一条监测计划不包含满足条件的测组，则不会返回该计划关联的任务；）
[bookmark: _Toc123128318]接口请求URL地址
接口1：/OutWebApi/api/GetUserPlanGroup?ProjectID=XXXX&planDate =XXXX
接口2：/OutWebApi/api/GetUserPlanGroup?planDate =XXXX
接口3：/OutWebApi/api/GetUserPlanGroup?planDate=XXXX&WorkPointID=XXXX
备注：以上3个接口都支持，实际调用请按以下说明具体选用哪个接口
第一个接口：如果ProjectID和PlanDate都传递，返回的是某项目下某日期的任务列表，如果ProjectID参数传了空值，则跟第二个接口返回的结果一致
第二个接口：如果只传递PlanDate，返回某日期下所有“进行中”的项目的任务列表
第三个接口：如果WorkPointID和PlanDate都传递，返回的是某工点下某日期的任务列表，如果WorkPointID参数传了空值，则跟第二个接口返回的结果一致
[bookmark: _Toc123128319]接口请求方式
GET请求

[bookmark: _Toc123128320]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头信息，当前用户token

	ProjectID
	String
	非必填项，项目ID
3. 如果项目ID为空，则返回当前日期所有本人项目的测组任务
4. 如果项目ID不为空，则返回当前项目本人所负责的测组任务
以上条件的前提都是以“PlanDate”传递参数为基础

	PlanDate
	String
	必填项 ，任务所属日期
日期格式：yyyy-MM-dd(譬如：2022-04-01)

	WorkPointID
	String
	非必填项，工点ID
5. 如果工点ID为空，则返回当前日期所有本人项目下所有工点的测组任务
6. 如果工点ID不为空，则返回当前工点本人所负责的测组任务
以上条件的前提都是以“PlanDate”传递参数为基础


[bookmark: _Toc123128321]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ TaskList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.5.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc123128322]返回值示例

章节2.6.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性TaskList说明，如需其他属性双方待确认
TaskList 所关联监测点
	属性
	属性名称
	参数说明

	SimpleName
	项目简称
	

	TaskCode
	任务编号
	项目编号-计划期数-测组编号

	ProjectID
	项目ID
	

	PlanID
	监测计划ID
	

	PlanNum
	计划对应期数值
	1,2,3,4,5等之类的值

	Working
	施工工况
	

	Mold
	类型
	（常规，加测）

	DutyName
	责任人
	

	GroupID
	测组ID
	

	WorkPointID
	工点ID
	

	WorkPointName
	工点名称
	

	MonitoringType
	监测类型
	水平位移，竖向位移，测斜，收敛，水位，轴力

	BeginTime
	开始时间
	即上一期计划的截止时间，格式:yyyy-MM-dd HH:mm

	EndTime
	截止时间
	最低精确到小时，格式:yyyy-MM-dd HH:mm

	CompleteDegree
	完成度
	本测组已上传点数/测组总点数





[bookmark: _Toc123128323]获取项目当前监测计划的任务列表
[bookmark: _Toc123128324]接口描述
获取项目当前监测计划的任务列表(离当前时间最近的一个监测计划所包含的任务列表））
[bookmark: _Toc123128325]接口请求URL地址
[bookmark: OLE_LINK1]接口1：/OutWebApi/api/GetPlanGroup?ProjectID=xxxx
接口2：/OutWebApi/api/GetPlanGroup
备注：以上2个接口都支持，实际调用请按以下说明具体选用哪个接口
2. 第一个接口：如果ProjectID传递的值存在，返回的是某项目下最近的监测计划任务列表，如果ProjectID参数传了空值，则跟第二个接口返回的结果一致
3. 第二个接口：如果不传递任何参数，返回所有“进行中”的项目的监测计划任务列表


[bookmark: _Toc123128326]接口请求方式
Get请求

[bookmark: _Toc123128327]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	ProjectID
	String
	非必填项，项目ID，如果值为空，则返回所有项目符合条件的任务列表



[bookmark: _Toc123128328]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
1. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ TaskList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.7.6}
}
2. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc123128329]返回值示例
章节2.7.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性TaskList说明，如需其他属性，双方待确认
TaskList所关联监测点
	属性名称
	属性说明
	参数说明

	SimpleName
	项目简称
	

	TaskCode
	任务编号
	项目编号-计划期数-测组编号

	ProjectID
	项目ID
	

	PlanID
	监测计划ID
	

	PeriodsNum
	期数
	

	Working
	施工工况
	

	Mold
	类型
	（常规，加测）

	DutyName
	责任人名称
	

	GroupID
	测组ID
	

	MonitoringType
	监测类型
	水平位移，竖向位移，测斜，收敛，水位，轴力

	BeginTime
	开始时间
	即上一期计划的截止时间，格式:yyyy-MM-dd HH:mm

	EndTime
	截止时间
	最低精确到小时，格式:yyyy-MM-dd HH:mm

	CompleteDegree
	完成度
	本测组已上传点数/测组总点数



[bookmark: _Toc98588630][bookmark: _Toc123128330]获取监测计划及上传监测值（废除）
[bookmark: _Toc123128331][bookmark: _Toc98588631]获取监测计划
[bookmark: _Toc123128332][bookmark: _Toc98588632]接口描述
获取监测计划
[bookmark: _Toc123128333]接口请求URL地址
 /OutWebApi/api/GetMonitorPoint?ProjectID=XXX


[bookmark: _Toc98588633][bookmark: _Toc123128334]接口请求方式
Get请求
[bookmark: _Toc123128335][bookmark: _Toc98588634]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头参数，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头参数，接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	ProjectID
	String
	必须项项目ID



[bookmark: _Toc123128336][bookmark: _Toc98588635]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
5. 执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
[bookmark: _Hlk91000835]data :”MonitorInfo：监测计划json列表格式的数据对象，具体属性见章节2.5.1.6”,
}
6. 执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}
[bookmark: _Toc123128337][bookmark: _Toc98588636]返回值示例
章节2.4.1.5中执行成功的返回值（data）中的属性说明MonitorInfo
MonitorInfo  监测计划
	属性
	属性名称
	属性说明

	ID
	监测计划ID
	

	PeriodsNum
	期数
	

	ProjectID
	项目ID
	

	MonitoringDate
	监测日期
	

	MonitoringType
	类型
	常规，加测

	EndTime
	截止日期
	

	SurveyGroup
	测组ID
	如果有多个测组，用“,”分割，与属性“SurveyGroupName”一一对应

	SurveyGroupName
	测组名称
	如果有多个测组，用“,”分割，与属性“SurveyGroup”一一对应



[bookmark: _Toc123128338][bookmark: _Toc98588637]上传本次监测值
[bookmark: _Toc98588638][bookmark: _Toc123128339]接口描述
根据监测计划及监测点上传对应的监测值
[bookmark: _Toc98588639][bookmark: _Toc123128340]接口请求URL地址
 /OutWebApi/api/UploadMonitorValue
[bookmark: _Toc123128341][bookmark: _Toc98588640]接口请求方式 
[bookmark: _Toc98588641]Post请求传递Json参数
[bookmark: _Toc123128342]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头参数，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头参数，接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头信息

	MonitorValue
	String
	必须项，json格式数据对象，具体说明见章节2.7.2.5



[bookmark: _Toc123128343][bookmark: _Toc98588642]参数MonitorValue对象
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	ProjectID
	String
	必须项项目ID

	PointID
	String
	必须项监测点ID

	Value
	String
	必须项，本次监测值

	MonitorDate
	datetime
	必须项 ,本次监测日期

	MonitoringPlanID
	String
	必须项 监测计划ID



[bookmark: _Toc98588643][bookmark: _Toc123128344]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :null

}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”null”
}

[bookmark: _Toc123128345]获取测组包含的监测点列表
[bookmark: _Toc98588645][bookmark: _Toc123128346]接口描述
获取测组包含的监测点列表
[bookmark: _Toc123128347][bookmark: _Toc98588648]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/GetPointBySurveyGroup?GroupID=xxxx

[bookmark: _Toc123128348][bookmark: _Toc98588646]接口请求方式
Get请求
[bookmark: _Toc123128349][bookmark: _Toc98588647]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	GroupID
	String
	必填项  测组ID



[bookmark: _Toc123128350][bookmark: _Toc98588649]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ PointList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.8.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc98588650][bookmark: _Toc123128351]返回值示例
章节2.9.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性PointList说明，如需其他属性，双方待确认
[bookmark: _Toc123128352]PointList 所关联监测点
	属性
	属性名称
	属性说明

	ID
	监测点ID
	

	PointSimpleName
	点名简称
	

	PointName
	点名
	

	InitialValueData
	初值列表
	

	RateAlarm
	速率报警值
	

	TotalAlarm
	累计报警值
	

	LastMonitorDate
	上次观值列表
	见2.9.6.2 LastMonitorDate属性说明

	MonitorDate
	上次观测时间
	

	[bookmark: _Toc123128353]AxiaType
	支撑轴力监测类型
	支撑轴力监测类型分为：“钢支撑”，“钢筋混凝土支撑(不考虑温度)”，“钢筋混凝土支撑(混凝土应变计/考虑温度)”,“钢筋混凝土支撑(非混凝土应变计/考虑温度)”4种


InitialValueData属性说明
	属性
	属性名称
	属性说明

	Attribute
	属性
	监测类型为测斜时属性为孔深值，监测类型为支撑轴力时属性为轴力，其他监测类型属性为高程

	InitialValue
	初值
	


LastMonitorData属性说明
	属性
	属性名称
	属性说明

	Attribute
	属性
	监测类型为测斜时属性为孔深值，监测类型为支撑轴力时属性为传感器编号，其他监测类型属性为高程

	LastMonitorValue
	上次观测值
	



[bookmark: _Toc123128354]获取项目监测计划统计表
[bookmark: _Toc123128355]接口描述
获取项目监测计划统计表,只列出包含"APP上传"测组的监测计划
[bookmark: _Toc123128356]接口请求URL地址
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]/OutWebApi/api/GetPlanStatistical?ProjectID =xxxx


[bookmark: _Toc123128357]接口请求方式
Get请求

[bookmark: _Toc123128358]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	ProjectID
	String
	必填项，项目ID



[bookmark: _Toc123128359]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ PlanList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.10.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc123128360]返回值示例
章节2.10.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性PlanList说明，如需其他属性，双方待确认
PlanList说明 
	属性名称
	属性说明
	参数说明

	PlanID
	监测计划ID
	

	PeriodsNum
	期数
	

	EndTime
	截止时间
	

	Working
	施工工况
	

	CompleteDegree
	完成度
	非APP上传类型的测组不参与统计，未开始上传的计划的完成度为0

	Mold
	类型
	（常规，加测）



[bookmark: _Toc123128361]获取指定监测计划的测组统计表
[bookmark: _Toc123128362]接口描述
获取指定监测计划的测组统计表,只列出包含"APP上传"测组的监测计划
[bookmark: _Toc123128363]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/GetSurveyGroupList?PlanID=xxxx


[bookmark: _Toc123128364]接口请求方式
Get请求

[bookmark: _Toc123128365]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	PlanID
	String
	必填项，监测计划ID



[bookmark: _Toc123128366]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ GroupList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.11.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc123128367]返回值示例
章节2.11.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性GroupList说明，如需其他属性，双方待确认
GroupList说明 
	属性
	属性名称
	属性说明

	GroupID
	测组ID
	

	GroupName
	测组名称
	

	DutyName
	责任人
	

	CompleteDegree
	完成度
	

	MonitoringType
	监测类型
	



[bookmark: _Toc123128368]监测点统计表
[bookmark: _Toc123128369]接口描述
获取监测点统计表
[bookmark: _Toc123128370]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/GetPointStatistics?PlanID=xxxx&GroupID=xxxxx


[bookmark: _Toc123128371]接口请求方式
Get请求

[bookmark: _Toc123128372]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	PlanID
	String
	必填项，监测计划ID

	GroupID
	String
	必填项，测组ID



[bookmark: _Toc123128373]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ PointsList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.12.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc123128374]返回值示例
章节2.12.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性PointsList说明，如需其他属性，双方待确认
PointsList说明 
	属性
	属性名称
	属性说明

	PointName
	点名
	

	ImportTime
	上传时间
	

	MonitorEqu
	设备
	



[bookmark: _Toc98588651][bookmark: _Toc123128375][bookmark: _Toc98588657][bookmark: _Toc123128382]数据解析（原始文件上传）
[bookmark: _Toc98588652][bookmark: _Toc123128376]接口描述
解析用户上传得监测数据，目前只兼容水平位移的数据（涉及到公式计算）
[bookmark: _Toc123128377][bookmark: _Toc98588653]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/AnalysisMonitorData
[bookmark: _Toc123128378][bookmark: _Toc98588654]接口请求方式
Post请求， 
[bookmark: _Toc98588655][bookmark: _Toc123128379]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	string
	请求头当前用户信息，具体说明见章节1.2.3

	ProjectID
	multipart/form-data
	必须项 监测项目ID

	WorkPointID
	multipart/form-data
	必须项 监测工点ID

	SurveyGroupID
	multipart/form-data
	必须项 测组ID

	PlanID
	multipart/form-data
	必须项 监测计划ID

	MonitorDate
	multipart/form-data
	监测日期

	WorkInfo
	multipart/form-data
	工况

	Equipment
	multipart/form-data
	观测设备

	Weather
	multipart/form-data
	天气

	PointsData
	multipart/form-data
	List对象，json数组，格式参见章节2.13.4.1（MonitorData改为PointsData）

	Files
	multipart/form-data
	此参数名可不用写，接口自动获取文件类型，目前只支持接收单个文件




[bookmark: _Toc123128380]参数PointsData对象
参数示例：由于各类型（竖向、水位、测斜）的观测数据衡量方式可能不一样，后续这个对象的格式会根据不同的类型有不同的格式要求，目前确定的格式有以下3种（此格式要求是为了和报表上传的格式统一）
竖向位移
[{“Point”：“”，“PointName”：“”， “CurrentValue”：“”，“CurrentChangeValue”：“”，“IsInitValue”：“”}]
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Point
	String
	必须项属性，监测点ID

	PointName
	String
	必须项属性，监测点Name

	CurrentValue
	Decimal
	必须项本次观测值

	CurrentChangeValue
	Decimal
	非必须属性，本次变化值，移动端的计算结果，如果移动端无计算结果，此属性可不传，为了和报表上传的方式统一

	IsInitValue
	String
	1.是否重取初值,枚举值：1、0（1：代表重取初值，0代表否），
2.如果传递值为空，则默认为0



水平位移
[{“Point”：“”，“PointName”：“”， “CurrentValue”：“”，“CurrentChangeValue”：“”，“IsInitValue”：“”，“X”：“”，“Y”：“”}]
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Point
	String
	必须项属性，监测点ID

	PointName
	String
	必须项属性，监测点Name

	CurrentValue
	Decimal
	必须项本次观测值，单位（mm）

	CurrentChangeValue
	Decimal
	非必须属性，本次变化值，app的计算结果，如果app无此计算结果，此属性可不传，预留属性（方便和报表上传统一）

	IsInitValue
	String
	1.是否重取初值,枚举值：1、0（1：代表重取初值，0代表否），
2.如果传递值为空，则默认为0

	X
	Decimal
	水平位移类型的监测数据原始数据，如果app端无，可不传递

	Y
	Decimal
	水平位移类型的监测数据原始数据，如果app端无，可不传递


备注: CurrentValue是X或Y的值，具体是X还是Y看系统中测点配置的位移方向是X还是Y
测斜
[{"Point":"","PointName":"","IsInitValue":"","CxSubData":[{"Depth":,"CurrentValue":,"CurrentChangeValue":，"A0":,"A180":,"FrontCurrentValue":}]}]
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Point
	String
	必须项属性，监测点ID

	PointName
	String
	必须项属性，监测点Name

	IsInitValue
	String
	1.是否重取初值,枚举值：1、0（1：代表重取初值，0代表否），
2.如果传递值为空，则默认为0

	CxSubData
	List
	List对象，json数组，格式参见章节2.13.4.1.1


CxSubData对象
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Depth
	String
	必须项属性，深度

	CurrentValue
	Decimal
	必须项管形位移量（改正前），单位（mm）

	CurrentChangeValue
	Decimal
	非必须属性，本次变化值，app的计算结果，如果app无此计算结果，此属性可不传，预留属性（方便和报表上传统一）

	A0
	Decimal
	非必须属性，A0

	A180
	Decimal
	非必须属性，A180

	
	
	


管形位移量（改正后）=当期孔口改正点(系统中测点配置中关联的水平位移点)的累计变化量-管形位移量（改正前）


支撑轴力
[{"Point":"","PointName":"", " CurrentValue":"", " CurrentChangeValue ":"",”IsInitValue”:”” " ZLSubData ":[{" SensorNumber":," Frequency":,”InitialFrequency”:,"SingleAxialForce":，"Temperature":,”InitialTemperature”:}]}]
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Point
	String
	必须项属性，监测点ID

	PointName
	String
	必须项属性，监测点Name

	CurrentValue
	String
	必须项属性，本次轴力（KN)

	CurrentChangeValue
	Decimal
	非必须属性，本次变化值，app的计算结果，如果app无此计算结果，此属性可不传，预留属性（方便和报表上传统一）

	IsInitValue
	String
	1.是否重取初值,枚举值：1、0（1：代表重取初值，0代表否），
2.如果传递值为空，则默认为0

	ZLSubData
	List
	List对象，json数组，格式参见章节2.13.4.1.1


ZLSubData对象
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SensorNumber
	String
	必须项属性，传感器编号，（当支撑轴力监测类型为“钢支撑”时最多上传2个传感器的数据，其他监测类型最多上传4个传感器的数据）

	InitialFrequency
	Decimal
	必须项属性，传感器初始频率（Hz）

	Frequency
	Decimal
	必须项属性，本次监测频率（Hz）

	SingleAxialForce
	Decimal
	非必须属性，单个轴力值(kN)

	InitialTemperature
	Decimal
	非必须属性，传感器初始温度(℃)(当支撑轴力监测类型为“钢筋混凝土支撑(混凝土应变计/考虑温度)”或“钢筋混凝土支撑(非混凝土应变计/考虑温度)”时，此参数必填)

	Temperature
	Decimal
	非必须属性，本次监测时温度(℃)(当支撑轴力监测类型为“钢筋混凝土支撑(混凝土应变计/考虑温度)”或“钢筋混凝土支撑(非混凝土应变计/考虑温度)”时，此参数必填)



地下水位
[{“Point”：“”，“PointName”：“”， “CurrentValue”：“”，“CurrentChangeValue”：“”，“NozzleDepth”:“”,“NozzleElevation”:“”’,“IsInitValue”：“”}]
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	Point
	String
	必须项属性，监测点ID

	PointName
	String
	必须项属性，监测点Name

	CurrentValue
	Decimal
	必须项属性，本次高程值

	CurrentChangeValue
	Decimal
	非必须属性，本次变化值，移动端的计算结果，如果移动端无计算结果，此属性可不传，为了和报表上传的方式统一

	NozzleDepth
	Decimal
	必须项属性，管口深度(m)

	NozzleElevation
	Decimal
	非必须属性，管口高程(m)

	IsInitValue
	String
	1.是否重取初值,枚举值：1、0（1：代表重取初值，0代表否），
2.如果传递值为空，则默认为0




[bookmark: _Toc123128381]接口返回值格式
接口调用示例图
[image: ]
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data:null
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :null
}

获取基准点
[bookmark: _Toc123128383][bookmark: _Toc98588658]接口描述
获取项目基准点信息
[bookmark: _Toc98588659][bookmark: _Toc123128384]接口请求URL地址
/OutWebApi/api/ControlPoint?ProjectID=XXX

[bookmark: _Toc98588660][bookmark: _Toc123128385]接口请求方式
Get
[bookmark: _Toc123128386][bookmark: _Toc98588661]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	ProjectID
	String
	项目ID



[bookmark: _Toc98588662][bookmark: _Toc123128387]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ ControlPointList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.14.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}


[bookmark: _Toc123128388][bookmark: _Toc98588663]返回值示例
章节2.14.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性ControlPointList
ControlPointList说明 
	属性
	属性名称
	属性说明

	Point
	点名
	

	PointX
	X值
	

	PointY
	Y值
	

	PointZ
	H值
	



[bookmark: _Toc123128389]获取工点数据
[bookmark: _Toc123128390]接口描述
获取工点列表数据
[bookmark: _Toc123128391]接口请求URL地址
接口1：/OutWebApi/api/GetWorkPoint
接口2：/OutWebApi/api/GetWorkPoint?ProjectID=XXXX
接口3：/OutWebApi/api/GetWorkPoint?WorkPointID=XXXX
备注：以上3个接口都支持，实际调用请按以下说明具体选用哪个接口
第一个接口：如果都不传递，返回所有“进行中”的项目下现场负责人是本人的“进行中”的工点列表数据
第二个接口：如果ProjectID传递，返回的是某项目下的现场负责人是本人的“进行中”的工点列表数据，如果ProjectID参数传了空值，则跟第一个接口返回的结果一致
第三个接口：如果WorkPointID传递，返回的是某个现场负责人是本人的“进行中”的工点数据，如果WorkPointID参数传了空值，则跟第一个接口返回的结果一致
[bookmark: _Toc123128392]接口请求方式
GET请求

[bookmark: _Toc123128393]接口参数
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头信息，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头信息，调用接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头信息，当前用户token

	ProjectID
	String
	非必填项，项目ID
1.如果项目ID为空，则返回所有“进行中”的项目下现场负责人是本人的“进行中”的工点列表数据
2.如果项目ID不为空，则返回当前项目下现场负责人是本人的“进行中”的工点列表数据

	WorkPointID
	String
	非必填项，工点ID
1.如果工点ID为空，返回所有“进行中”的项目下现场负责人是本人的“进行中”的工点列表数据
2.如果工点ID不为空，则返回“进行中”的项目下某个现场负责人是本人的“进行中”的工点数据



[bookmark: _Toc123128394]接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集
执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data :{ WorkPointList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.15.6}
}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :”如果需要接口返回数据，则返回数据在此属性中”
}

[bookmark: _Toc123128395]返回值示例

章节2.15.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性WorkPointList说明，如需其他属性双方待确认
WorkPointList 工点数据
	属性
	属性名称
	参数说明

	ID
	工点ID
	

	Name
	工点名称
	

	ProjectID
	项目ID
	

	ProjectName
	项目全称
	

	Lon
	经度
	

	Dim
	纬度
	

	StartDate
	开工时间
	最低精确到天，格式:yyyy-MM-dd

	EndDate
	结束时间
	最低精确到天，格式:yyyy-MM-dd




上传水位自动化数据
接口描述
上传水位自动化数据
接口请求URL地址
/OutWebApi/api/UploadAutomation
接口请求方式
Post请求
接口请求方式
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头参数，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头参数，接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头当前用户信息，具体说明见章节1.2.3

	PointID
	multipart/form-data
	必须项 测点ID

	PointName
	multipart/form-data
	必须项 测点名称

	CurrentValue
	multipart/form-data
	必须项 本次观测值

	CurrentChangeValue
	multipart/form-data
	必须项 本次变化

	SLChangeValue
	multipart/form-data
	必须项 变化速率

	LJChangeValue
	multipart/form-data
	必须项 累计变化

	MonitorDate
	multipart/form-data
	必须项 监测时间

	UploadDate
	multipart/form-data
	必须项 上传时间



接口返回值格式
接口调用示例图
[image: ]

接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集

执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data:null
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :null
}


根据监测计划获取测点
接口描述
根据监测计划获取该监测计划相关的测点信息列表
接口请求URL地址
/OutWebApi/api/GetPointsByPlan
接口请求方式
Get请求
接口请求方式
	参数名称
	参数类型
	参数说明

	SecretKey
	String
	请求头参数，调用接口秘钥，具体说明见章节1.2.1

	SystemCode
	String
	请求头参数，接口供应商编码，具体说明见章节1.2.2

	Token
	String
	请求头当前用户信息，具体说明见章节1.2.3

	PlanID
	string
	必须项 监测计划ID

	GroupID
	string
	必须项 测项ID

	WorkPointID
	string
	必须项 工点ID



接口返回值格式
接口请求后返回值类型：String，即：以JSON格式返回数据集

执行成功返回值
{
code:“200”,
msg:“执行成功提示信息”, 
data:{ PointList: json格式的列表格式数据，具体属性见章节2.17.6}
执行失败返回值
{
code:“500”,
msg:“执行失败提示信息”, 
data :null
}

返回值示例
章节2.17.5中执行成功的返回值（data对象）中的属性PointList说明，如需其他属性，双方待确认
PointList 所关联监测点
	属性
	属性名称
	属性说明

	ID
	监测点ID
	

	PointSimpleName
	点名简称
	

	PointName
	点名
	

	InitialValueData
	初值列表
	

	RateAlarm
	速率报警值
	

	TotalAlarm
	累计报警值
	

	LastMonitorDate
	上次观值列表
	见2.9.6.2 LastMonitorDate属性说明

	MonitorDate
	上次观测时间
	


InitialValueData属性说明
	属性
	属性名称
	属性说明

	Attribute
	属性
	不叫非测斜类型，测斜是孔深值，水准是高程或为空都可以

	InitialValue
	初值
	


LastMonitorData属性说明
	属性
	属性名称
	属性说明

	Attribute
	属性
	不叫非测斜类型，测斜是孔深值，水准是高程或为空都可以

	LastMonitorValue
	上次观测值
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